**Техническая спецификация**

**Работы по изготовлению и монтажу входных дверей столовой,**

**кафе «Круасан», третьей группы лифтового холла**

**административного здания «Изумрудный квартал» блок Б, в г. Астане**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание** |
| 1 | Объект  | Административное здание «Изумрудный квартал» по ул. Д. Кунаева, 8 (Блок Б), 45 этаж |
| 2 | Заказчик | ТОО «КазМунайгаз-Сервис» |
| 3 | Виды работ | Демонтаж и монтаж входных дверных блоков. |
| 4 | Цель  | Замена входных дверных блоков устаревших и пришедших в негодность на новые |
| 5 | Место поставки и производства работ по монтажу входных дверных блоков | Административное здание «Изумрудный квартал» по ул. Д. Кунаева, 8 (Блок Б).Доставка и разгрузка материалов и оборудования производится Подрядчиком Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.  |
| 6 | Требования к объемам и видам работ | 1. Демонтаж входных дверных блоков деревянных. Размер 1800х2100мм. – 2 шт.2. Демонтаж входных дверных блоков цельно-стеклянных, закаленное. Размер 2850х2440. – 2шт.3. Монтаж входных стеклянных каркасных дверных блоков, двухстворчатых, (теплый профиль – алюминий, заполнение - стекло) толщина стекла 6 мм, закаленное, прозрачное, размер 1800х2100 мм. Цвет профиля – бежевый – 2 штуки, двойное остекление.4. Монтаж входных стеклянных каркасных дверных блоков, двухстворчатых, (теплый профиль – алюминий, заполнение - стекло) толщина стекла 6мм, закаленное, прозрачное, размер 2850х2440 мм. Цвет профиля – бежевый – 2 штуки, двойное остекление.5. Установка дверных доводчиков до 100 кг (сто), цвет фурнитуры – бежевый - 6 шт.7. Установка ручек и замков дверных, цвет фурнитуры – бежевый – 8 шт.  |
| 7 |  | Общая площадь дверей составляет 21,22 кв.мдвери 1800х2100 – 2 штукидвери 2850х2440 – 2 штукиРаботы по демонтажу и монтажу входных дверных блоков входит в общую стоимость закупаемых дверей.  |
| 8 | Гарантийные обязательства | Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ в течение 24 (двадцать четыре) месяцев со дня  подписания акта выполненных работ |
| 9 | Сроки выполнения работ | до 31 декабря 2016 года  |