**Техническая спецификация**

**Вышка (мачтовый подъемник) LM WPAM-1-100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. |  |
| Грузоподъемность | кг | 125 |
| Высота подъема | мм | 10000 |
| Высота подъема (min) | мм | 580 |
| Расстояние до поверхности | мм | 60 |
| Общая длина | мм | 1420 |
| Общая ширина | мм | 840 |
| Габаритная высота (min) | мм | 2040 |
| Габаритная высота (max) | мм | 11300 |
| Питание | В | 12 |
| Аккумулятор | В/Ач | 2x12/75 |
| Зарядное устройство | В/Ач | 12/15 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 |
| Число колес спереди/сзади |  | 2/2 |
| Вес | кг | 490 |